



**RodStone Шов-фильтр**

**Компонент «В»**

Второй компонент для приготовления раствора

**Область применения:**

 RodStone Шов-фильтр Компонент «В» - специальная водная эмульсия полимерного латекса для приготовления раствора с сухой смесью «Шов-фильтр» при заполнении швов брусчатки. Предназначен для формирования пор и эластичных водостойких связей в затвердевшем растворе.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели качества:** | **Ед. измерения** | **Значения** |
| Цвет | - | Белая жидкость |
| Плотность | г/см3 | 1,0-1,2 |
| Тара | л | 1,8 |
| Расход на 1 мешок (25кг) смеси | - | 1 ведро |

**Состав:**

Раствор изготавливается на основе полимерного латекса и антисептических добавок в соответствии с нормативно-техническими документами РФ. Пожаро- и взрывобезопасен.

**Особенности применения:**

Перед использованием требуется взболтать емкость с жидкостью.

**Расход:**

1 ведро (1,8 л) на 1 мешок сухой смеси(25 кг).

**Упаковка и хранение:**

Компонент В: **1,8 литра** – пластиковое ведро.

Срок хранения – **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке при положительной температуре.

**Меры безопасности:**

Не допускайте попадания в глаза. При попадании тщательно промойте проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.