



**RodStone Шов-литой**

**Компонент «С»**

Второй компонент для приготовления раствора

**Область применения:**

RodStone Шов-литой Компонент «С» - специальный водный раствор ускоряющих добавок для использования совместно с сухой смесью «Шов-литой» при заполнении швов брусчатки.

**Преимущества:**

* Мощный ускоритель схватывания и твердения цемента;
* Повышает прочностные характеристики затвердевшего раствора;
* Снижает водопроницаемость готовых изделий;
* Уменьшает вероятность высолообразования;
* Способствует появлению гидрофобных свойств.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели качества:** | **Ед. измерения** | **Значения** |
| Цвет | - | Прозрачная жидкость, желтоватого оттенка, маслянистая на ощупь |
| Запах | - | Без запаха |
| Плотность | г/см3 | 1,0-1,2 |
| Тара | л | 1 |
| Расход на 1 мешок (25кг) смеси | - | 1 канистра |

**Состав:**

Раствор изготавливается на основе особо чистых солей без запаха европейского производства в соответствии с нормативно-техническими документами РФ. Пожаро- и взрывобезопасен.

**Особенности применения:**

Перед использованием требуется взболтать емкость с жидкостью.

**Расход:**

1 канистра(1л) на 1 мешок сухой смеси(25кг).

**Упаковка и хранение:**

Компонент С: **1 литр** – пластиковая канистра.

Срок хранения – **не ограничен.**

**Меры безопасности:**

Не допускайте попадания в глаза. При попадании тщательно промойте проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.